Deutronic SmartCharger SC300 / 500
Интеллектуальное зарядное устройство для аккумуляторов свинцово-кислотных, AGM, VRLA и LiFePO₄

Общие сведения
Производитель:
Deutronic Elektronik GmbH
Deutronicstr. 5, D-84166 Adlkofen, Германия
Тел.: +49 8707 920-0
Факс: +49 8707 1004
E-Mail: sales@deutronic.com
Веб-сайт: www.deutronic.com
Все данные приведены для 230 В / 50 Гц, 20 / 35 А и температуры окружающей среды 25 °C, если не указано иное.
Технические изменения и возможные ошибки сохраняются.
Приведённые данные описывают характеристики продукта и не являются гарантированными свойствами.
Допустима кратковременная работа при предельных нагрузках без повреждения устройства, однако длительная эксплуатация в таких условиях может снизить надёжность.

Таблица модификаций
	Модель
	Входное напряжение
	Типовое выходное напряжение (настраиваемое)*
	Выходной ток**
	Номер заказа

	SC300-14
	100–240 VAC
	14,4 / 14,0 V
	20 A
	107143/20/000

	SC500-14
	100–240 VAC
	14,4 / 14,0 V
	35 A
	107142/20/000


* Зарядное напряжение может быть изменено по запросу.
Фактическое значение зависит от текущего режима работы.
** См. описание функции «ограничение тока».
LTC — режим долгосрочной зарядки.
FSV — режим внешнего источника питания.

1. Входные параметры
· Диапазон входного напряжения (AC): 100–240 В (допустимо 85–265 В)
· Частота: 50–60 Гц (допустимо 45–65 Гц)
· Диапазон входного напряжения (DC): 140–340 В (допустимо 130–350 В)
· Пусковой ток: отсутствует (активное ограничение тока при включении)
· Потребление тока при полной нагрузке: < 4 A / < 6 A (SC300 / SC500)
· Коэффициент мощности: > 0,95 (тип. 0,98)
· Потребляемая мощность без нагрузки: тип. 2 Вт / 4,2 Вт

2. Выходные параметры
· Выходное напряжение: см. таблицу моделей
· Непрерывный выходной ток: 20 / 35 A
· Ограничение тока: ± 0,5 % от максимального
· Выходная мощность: < 300 Вт (SC300) / 515 Вт (SC500)
Автоматическая регулировка мощности в зависимости от входного напряжения, температуры и нагрузки.
· Номинальное выходное напряжение: 15 В DC
· Допуск начального значения: ± 0,5 %
· Допуск регулировки по нагрузке: + 0,5 % / – 2,0 %
· Пульсации и шум: < 1,8 % Unom (< 550 мВ пик–пик, тип. 300 мВ)
· Общий допуск: + 2,8 % / – 4,3 %
· Динамическая стабилизация (10–90 %): < 10 %
· Время восстановления: < 2 мс
· Температурный дрейф: < 1 % (–25…+60 °C), тип. 0,5 %

3. Электромагнитная совместимость (EMC)
· Радиопомехи: EN 55011, группа 1, класс B
· Гармонические токи: EN 61000-3-2
· Устойчивость: EN 61000-6-2 (промышленный стандарт)

4. Условия окружающей среды
· Рабочая температура: –25 °C … +60 °C (автоматическое снижение мощности при перегреве)
· Температура хранения: –40 °C … +85 °C
· Влажность: до 95 %, работа при конденсации не допускается
· Степень загрязнения: 2 (по EN 50178)
· Климатическая категория: 3K3 (по EN 60721)

5. Общие данные
· Электробезопасность: EN 60335, UL 1236, CAN/CSA C22.2 No. 107.2-01
· Класс защиты: I
· Испытательное напряжение:
· вход / выход — 3000 VAC
· выход / корпус — 500 VDC
· КПД: тип. 91 %
· Корпус: металлический (алюминиевый), с пластиковыми боковыми крышками
· Интерфейс обслуживания: Mini-USB
· Масса: ≈ 4,8 кг (без кабелей и упаковки)

6. Монтаж и безопасность
· Охлаждение: естественная конвекция
· Контроль температуры: автоматическое снижение мощности при перегреве
· Положение установки: любое
· Подключение питания: разъём IEC/EN 60320 C14
· Выходное подключение: около 3 м кабеля с контактным разъёмом и точкой разъединения (1 м стационарно + 2 м с клеммами)
· Предохранитель входа: 10 A (T) / 250 В (6,3×32 мм)
· Защита от перенапряжений: варистор (6,5 кА / 190 Дж)
· Защита от переполюсовки: заряд прерывается при неверном подключении
7. Характеристики (графики)
Все графики измерены при 25 °C, 230 В AC и 50 Гц:
· Рис. 7.1 — максимальная выходная мощность от входного напряжения
· Рис. 7.2 — потребляемый ток от входного напряжения
· Рис. 7.3 — потребление без нагрузки от входного напряжения
· Рис. 7.4–7.5 — типичный КПД для SC300-14 и SC500-14 при разных входных напряжениях

8. Габариты
Все размеры указаны в мм, допуск согласно DIN ISO 2768 – m.
Встроенные выходные кабели (поставляются в комплекте) не показаны на рисунке.
Основные размеры:
· Длина — 345 мм
· Ширина — 164 мм
· Высота — 84 мм
· Монтажная база — 190 мм

9. Описание функций
Функции:
· Обнаружение нагрузки
· Защита от обратной полярности
· Защита от короткого замыкания и перенапряжения (OVP)
· Компенсация кабеля
Выход:
· Напряжение контролируется системой защиты OVP.
· При превышении порога зарядное устройство полностью отключает выходной ток.
Режимы зарядки (по умолчанию):
· LTC Pb, LTC LiFe — долгосрочная зарядка
· Power Supply — режим источника питания
· PowerUp — восстановление батареи
· Автоматическая компенсация кабеля
Ограничение тока:
· Автоматическая адаптация в зависимости от состояния работы.

Примечания
· Все параметры приведены для стандартных условий, если не указано иное.
· Компания Deutronic Elektronik GmbH оставляет за собой право на технические изменения.
· Долговременная работа при предельных нагрузках может снизить срок службы устройства.

