 «ГАРО-ТИТАН»
Предлагает: Пневмогидравлический съемник для сайлентблоков BPW со смещенным центром   ТТН-20-02П 
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Пневмогидравлический съемник для BPW сайлентблоков ТТН-20-02П предназначен для быстрой и эффективной замены BPW сайлентблоков грузовых автомобилей. Представляет собой набор из гидравлического цилиндра с полым поршнем, резьбовой шпильки, а так же вспомогательных стаканов и втулок.

Сайлентблоки в автомобиле выполняют роль гашения колебаний между составными частями подвески, и выступают связующими элементами конструкции. Деталь представляет собой резинотехническое изделие, и является расходным материалом, которое при выходе из строя заменяется на новое. Поскольку сайлентблок запрессован достаточно плотно, его демонтаж при помощи молотка может привести к повреждению втулки. Для аккуратного извлечения и установки новой детали применяют специальные съемники.

Использование данного оборудования позволяет, как выпрессовывать сайлентблоки вышедшие из строя, так и запрессовывать новые. Так же данный комплект можно использовать для выполнения любых других подобных операций, широко распространённых при ремонте, как грузовых, так и легковых автомобилей.

Особенности ТТН-20-02П

· Возможность проникнуть в сложно-доступные места;

· Мягкий съем детали, который исключает возможные ее повреждения;

· Большое усилие, прикладываемое к посадочным поверхностям, позволяет снимать даже прикипевшие детали.

Технические характеристики

	№
	наименование
	значения
	примечание

	1
	Насос гидравлический с пневмо-прив.
	700 бар, 0.15-0.9 л/мин, бак  1.6л
	ножное управление

	2
	Гидроцилиндр
	20т, ход 50мм
	одностороннего действия

	3
	Брутто
	25 кг
	

	4
	Габаритные размеры, мм.
	800х250х250
	


Комплектация:
1. Насос гидравлический с пневмоприводном (700 бар, 0.15-0.9 л/мин, бак  1.6л), ножное управление

2. Гидроцилиндр одностороннего действия (20т, ход 50мм).
3. Адаптеры оправок для выпрессовки /запрессовки сайлентблоков BPW
Если у вас возникли вопросы по данному оборудованию, Вы можете задать их по телефону: +7 900 657-77-00 или написать нам на электронную почту V@arataz.ru
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